Metallischdichtender Absperrschieber nach EN 1171 (DIN 3352, Teil 2)
Innenliegende Spindel
Absperrarmatur für Abwasser
DN 50 - 1200, PN 10 - 1
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4)

Mit Handrad;
Nachstellbare Spindelabdichtung mit Stopfbuchse;
Mit Entleerungsverschlussschraube;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2, PN 10;
Gehäuse, Haube und Absperrkeil aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Gehäuse- und Keilsitzringe aus zinkfreier Bronze (abwasserbeständig);
Spindel aus Edelstahl Werkstoffnummer 1.4057;
Spindelmutter aus zinkfreier Bronze (abwasserbeständig);
Haubenschrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl A4

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung, Schichtdicke 250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG KFS Absperrschieber KAT 1131 
oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- mit Getriebe
- mit mechanischer Stellungsanzeige
- vorbereitet für Aufbau Elektro-Antrieb
- mit O-Ring Abdichtung für Erdeinbau
- mit Einbaugarnitur

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......