Unterflurhydrant mit Einfachabsperrung 
Form A nach EN 1074-6 und EN 14339
DIN-DVGW registriert für Trinkwasser
DN 100, PN 16

Doppeltes Entleersystem mit zwei unabhängigen Entleerungen mit Druckwasserschutz – kein Restwasser;
Mit integrierter Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur;
Selbstschließender Klauendeckel, Klaue DN 100 mit Haltenasen;
Gekapselte, spielfreie Spindellagerung;
Wartungsfreie Spindelabdichtung mit 3-facher O-Ring Abdichtung in Messingbuchse gelagert;
Integrierte Multifunktionsdichtung am Anschlussflansch;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2;
Alle medienberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Mantelrohr, Aufsatz und Klaue aus duktilem Gusseisen;
Ventilkegel aus duktilem Gusseisen allseitig mit EPDM vulkanisiert;
Spindel aus nichtrostendem Stahl 1.4021;
Sämtliche Schrauben aus Edelstahl A2;
Druckrohr und Verbindungsstifte aus Edelstahl  1.4301;

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG HYDRUS® G1 DN 100 Unterflurhydrant, Form A oder gleichwertig	

Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Variante:
- Klaue DN 80 mit Haltenase

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......