Hausanschluss - Schieber 
DN 25 - 50, PN 16
beiderseits Flanschanschluss

Weichdichtend nach EN 1074
Beidseitig Flanschanschluss nach EN 1092-2
Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 15 (DIN 3202); F5
Gehäuse aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40), mit durchgehender Rohrinnensohle,
Absperrkörper allseitig vulkanisiert (KTW und W270),
Mit Keilentwässerung,
Spindel aus Edelstahl
wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe,

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG BETA®- HA Absperrschieber oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- mit Handrad
- mit VA-Teleskop-Einbaugarnitur
- mit beidseitig Innengewindemuffen DN 25…50 (Innengewinde ISO 228)
- mit Gewindemuffen (innen + außen) DN 25…50 (Innengewinde ISO 228)

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......