Author: VAG-Group
Last saved by: Thomas Kunzmann
Category: Ausschreibungstext

Anbohrbrücke
DN 80 - 300, PN 16

Selbstanbohrer mit integriertem Hohlbohrer
Anbohren unter Druck ohne Hilfsventil und ohne Anbohrgerät;
Eckventil mit Abgangsinnengewinde G 1½;
zum Einsetzen in Aufschweißsattel;
vor der Verschweißung ausrichtbar;
zum oberen Anbohren unter Druck von
	- PE-HD-Rohren (max. Wandstärke 20,5 mm)
Max. Anbohrdurchmesser 34 mm
Der integrierte Hohlbohrer (Messing mit Sonderbeschichtung) verbleibt nach dem Anbohren als Hauptabsperrung;
Eckventil aus Messing vernickelt;
Antriebsspindel aus Edelstahl 

VAG Anbohrbrücke TERRA^® K2 oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
-	Übergangsstück, PE-Klemmfitting da 32, da 40, da 50 
-	TERRA^®lock Einschraubadapter als Übergang auf VAG TERRA^®lock -Fittinge

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......

===============================================

VAG Aufschweißsattel mit Haltestück aus PE-HD

zum Aufschweißen auf Rohre aus PE 80 (PN 10)
und PE 100 (PN 16) mittels Heizwendelschweißung,
Aufnahme für Eckventil Durchmesser 63 mm,
bei der Verschweißung wird zugleich 
die Rohr/Sattel- und die Sattel/Eckventil-Verbindung
hergestellt

z. B. VAG Aufschweißsattel Da 110 für TERRA^® K4, K2, K12

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........