Author: VAG-Group
Last saved by: Thomas Kunzmann
Category: Ausschreibungstext

Anbohrbrücke
DN 80 - 300, PN 16

Anbohren mit separatem Anbohrapparat
mit Abgangsinnengewinde G 1½; 
zum oberen Anbohren unter Druck von
	- PVC - Rohren
	- PE-HD- Rohren
Hauptabsperrung durch Absperrventil;
Integrierte Hilfsabsperrung mittels Kugelhahn;
Verriegelbarer Anschluß-Adapter für VAG TELEMAX^® Einbaugarnituren
Anschluss- und Haltestück aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Eckventil einschl. Sitz aus Messing vernickelt;
Sitzring des Ventiltellers aus Kunststoff;
Alle medienberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Spindel aus Edelstahl
Dichtungen für die Rohrumschlingung aus EPDM;
Verbindungsschrauben und Muttern aus Edelstahl A2

Korrosionsschutz:
Anschluss- und Haltestück: innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG Anbohrbrücke TERRA^® K3 oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
-	Übergangsstück, PE-Klemmfitting da 32, da 40, da 50 
-	TERRA^®lock Einschraubadapter als Übergang auf VAG TERRA^®lock -Fittinge

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......