Kegelstrahlschieber als Endarmatur für Grundablassleitungen
Regelarmatur für Rohwasser 
DN 400 - 2500, PN 6 - 25

Zum kavitationsfreien Regulieren der Ablassmenge in allen Regelstellungen;
Große Durchflussleistungen mit weitgehend linearer Regelcharakteristik;
Geringe Antriebskräfte aufgrund der Längsführung des Abschlusszylinders durch Führungsbahnen;
Bedienung über zwei seitlich gelagerte Antriebsspindeln mit Kegelradgetriebe und Gestänge zum Doppelkegelradgetriebe;
Hauptabdichtung im Abschluss weichdichtend durch gekammerten Profildichtring zusätzlich redundante Abdichtung metallisch dichtend;
Abschlussdichtung ohne Demontage der Armaturen von der Rohrleitung austauschbar;
Schirmartiges Aufreißen des austretenden Strahls durch Strahlführungskegel am Austritt;
In jeder Öffnungsstellung ringförmiger Durchflussquerschnitt;
Regelung mit zylindrischem Abschlusszylinder;
Mantelrohr aus Edelstahl 1.4541, alle anderen Teile Stahl geschweißt
Führung der Abschlussbuchse mittels verschleißfester, korrosionsbeständiger und unterwanderungssicherer 
Edelstahl-Auftragsschweißung aus Werkstoff 1.4115
Strahlführungskegel als Stahl-Schweißkonstruktion 
Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;
Flanschanschlussmaße einlaufseitig nach EN 1092;
Sitz der Abschlussbuchse mit Auftragsschweißung aus Werkstoff 1.4502
Spindel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4122, 
Mediumberührte Schrauben aus Edelstahl A4;
Gewindebuchse aus Bronze,
Abschlussdichtung aus NBR

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung, Farbton blau, RAL 5005

VAG KSSplus Kegelstrahlschieber oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- mit elektrischem Antrieb (Zuordnung bitte anfragen)
- mit hydraulischem Antrieb
- mit anderem Korrosionsschutz
- mit Belüftungseinrichtung
- mit Strahlführungsrohr

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......