Regelventil 
PN 16 - 25
DN 40 - 150
Durchgangsform, weichdichtend,
Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 1 (DIN 3202, F 1)
Gehäuse aus duktilem Gusseisen EN- JS 1030 (GGG-40),
einsitzig,  Abschlusskolben druckentlastet,
mit Feinschlitzzylinder
alle inneren Teile aus nichtrostendem Material,
mit Stellungsanzeige,
Korrosionsschutz:	innen und außen
			Epoxid-Beschichtung
			Farbton blau, RAL 5005
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092, 

Auslegungsdaten:
Q max .......... Q min ...........
Vordruck bei		Q max ...... bar, bei Q min ...... bar
Rückdruck bei	Q max ...... bar, bei Q min ...... bar

VAG DURA Regelventil oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

wahlweise:	- mit E-Antrieb (Zuordnung bitte anfragen)

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........