Weichdichtende Rückstauklappe aus PE-HD
für Freispiegelleitungen für PVC- und PE-HD-Rohre
Rückstauklappe für Brauch- und Abwasser
DN 150 - 600, PN 0,5

Mit schräg aufliegender Klappenscheibe;
Abfluss vorzugsweise unter Wasser; 
Geringes Gewicht;
Korrosionssicherheit durch Einsatz nichtrostender Materialien;
Rahmen, Deckel, Klappenscheibe aus PE-HD;
Klappenwelle aus Edelstahl 1.4401;
Klappenscheibendichtung aus EPDM;

VAG HADE® Rückstauklappe PTK-P oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......