MMQ-Stück nach EN 545
90° - Abwinklung
PN 16 
DN 80...200

Mit beiderseits Doppelfunktionsmuffe zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung 
mit  BAIO®plus Systemteilen, sowie zur Außenverriegelung von Guss- und Kunststoffrohren;
Muffenform für Dichtring nach DIN 28 603;
Aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005
		
VAG BAIO®MMQ-Stück oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......