SM-Stück nach EN 545
PN 16
DN 80…200

Einerseits Doppelfunktionsmuffe, oder Doppelfunktionsmuffe als Übergang zu PE-Rohren mit
Außendurchmesser 125 oder 180mm;
Außenform für entsprechende BAIO®stop Zugsicherung, andererseits Spitzende, zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung mit BAIO®plus System Teilen, sowie zur Außenverriegelung von Guss- und Kunststoffrohren;
Muffenform für Dichtring nach DIN 28 603;
Aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005
		
VAG BAIO®SM-Stück oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......